＜主なＱ符号＞
ＱＲＡ：貴局名は？（オペレータ名）
ＱＲＨ：周波数が変動していますか？（周波数不安定）
ＱＲＩ：こちらの音調は？
ＱＲＫ：こちらの明瞭度は？
ＱＲＬ：そちらは送信中ですか？（忙しい）
ＱＲＭ：混信を受けていますか？
ＱＲＮ：ノイズ（空電）を受けていますか？
ＱＲＯ：送信電力増加（大電力送信）
ＱＲＰ：送信電力減少（小電力送信）
ＱＲＱ：送信速力増大
ＱＲＳ：送信速力低下
ＱＲＴ：送信中止（運用終了）
ＱＲＵ：伝送する内容がありますか？
ＱＲＶ：用意が出来ましたか？（無線運用、オンエアー）
ＱＲＸ：次回は何時に呼びますか（一旦送信停止）
ＱＲＺ：誰かこちらを呼びましたか？
ＱＳＡ：信号の強さは？
ＱＳＢ：フェージングがありますか？（フェージングがあります）
ＱＳＬ：受信証を送られますか？（ＱＳＬカード）（了解した）
ＱＳＯ：通信することが出来ますか（交信）
ＱＳＰ：中継してください（中継）
ＱＳＹ：周波数を変更します
ＱＴＨ：そちらの位置は？（送信場所）

＜交信専門用語＞
ＤＸ：遠距離交信（海外交信）
ＯＭ：先輩（男性）
ＹＬ：女性
ＸＹＬ：奥さん
ＷＸ：天気
ＲＳ：シグナルレポート
ＴＶＩ：テレビ受像機へのインターフェア（妨害）
クラスター：インターネットで特定の局の運用を公開しているサイト
固定：移動運用に対して常置場所で運用するkと
半固定：車等で移動して停止状態で運用している
コピー：受信内容を理解したこと
コンデション：電波伝送の状況
パイル：多数の局から呼ばれている状況
フェージング：受信信号が周期的に変化すること
プリフィックス：コールサインの前半部分
サフィックス：コールサインの後半部分
メインチャンネル：呼出し専用周波数
サブチャネル：ﾒｲﾝチャンネルに対して自由に使える周波数
